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技术参数要求

一、外形尺寸及重量
1.长*宽*高 ：198*55*90cm（高位时），允许±3%偏差；198*55*36cm（低位时），允许±3%偏差。
    2.自重：≤50Kg。
    3.承重：≥250Kg。
    二、技术参数
    1.主要用于转运病人上下救护车，具备单人辅助上车机构或配备省力辅助装置，操作便捷。
    2.材料采用高强度铝合金材料进行硬化和表面处理。
    3.整体高度可≥4个档位调节，前倾和后倾各≥6个档位调节，方便进行CPR及各种救护处置。
    4▲.担架为分离机构，担架面可独立分离使用。
    5.靠背角度可调，配分段式输液架，护栏采用可翻转或折叠收纳结构，便于患者上下担架及紧急操作。
    6.担架行走轮采用弹性宽轮胎，前轮为固定轮，后轮为万向轮配刹车装置，轮子尺寸φ150mm。
    7.上车高度≥66cm。
    8.垫子表面防滑、防水，厚度≥10cm，采用高弹海绵或同等缓冲材质，可选配凹槽型或平面型，满足患者固定与舒适需求。
    9.安全绑带为背心式设计，多点固定，安全牢靠。
10.采用轻量化高强度材质，耐腐蚀、抗颠簸、易清洁，适配院前高强度、高频率出诊使用。  
11.升降操作灵敏顺畅、自锁锁紧可靠，支撑结构外露便于日常目视检查，适配紧急救援快速转。
12.抗偏载能力强，可耐受患者重心靠前、靠后偏移带来的不均匀载荷，配备防滑、多重约束、双重锁紧装置，杜绝转运晃动、偏移、滑脱风险。 
13.适配主流救护车车型，提供救护车固定装置及安装方案，可满足日常出诊、危重急救、长途转运、乡村复杂路况出诊等急救工作需求。招标人将在投标阶段提供现有救护车车型参数，由投标人提供适配承诺及备选方案。 
14▲.配有担架车内固定底座及固定装置，安装工作由中标方负责或由其委托具备车辆改装资质的单位实施，相关费用包含在投标报价中，安装后须通过招标人验收。
三、配置清单：
1.自动上车担架1台
2.安全带2根
3.床垫1张
4.车上担架固定底座1套。
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